Eheim Clear UVC-36 (nutno použít s originálním návodem kde jsou obrázky)

‧ Zabraňte tomu, aby voda protékala kabelem k síťové zásuvce, což by mělo za následek zkrat.

 ‧ Spotřebič připojujte pouze k řádně nainstalované síťové zásuvce ochranného kontaktu.

4. Uvedení do provozu

Použití

 Clar UVC čistič může být provozován s jednou (⌦F) nebo dvěma výstupní hadicí (⌦E).

 Clar UVC čistič může být provozován s filtrem (⌦F). Chcete-li to provést, uzavřete jeden ze dvou vývodů ucpávkou.

Vložení UVC lampy

1. Vložte dodanou UVC lampu do čističe jezírka.

(viz kapitola 6. Údržba - výměna lampy).

Připevnění UVC čističe k pevné základně (⌦A)

Pro bezpečné uchycení můžete UVC čistič připojit k pevné základně (např. Dřevěné nebo kovové desce). Udělat to tak,

postupujte následovně:

1. Vyvrtat odpovídající upevňovací otvory.

2. Našroubujte UVC čistič na dřevěnou nebo kovovou desku.

Pokud chcete UVC čistič provozovat bez pevného základu, musíte zajistit, aby UVC čistič byl

stabilní na jeho montážních patkách.

Vyjmutí UVC lampy z omezovače (⌦B)

1. Odstraňte upevňovací šrouby.

2. Sejměte montážní držák.

3. Vyjměte UVC čistič z montážních patek.

Instalace hadic

1. Pomocí pily zkraťte spojovací kus na průměr vaší hadice (⌦ C).

2. Připojte odpovídající hadici k připojovacímu kusu b.

3. Vložte těsnicí podložku c do převlečné matice a (⌦ D).

4. Našroubujte připojovací kus na požadované šroubové spojení na pouzdru UVC usměrňovače pomocí převlečné matice.

Hadice doporučujeme upevnit hadicovými sponami.

5. Provoz

Zapněte UVC čistič

POZOR! Elektrický proud!

 ▶ UVC čistič umístěte minimálně 2 m od břehu rybníka.

POZOR! Poškození materiálu.

 ▶ UVC čistič nikdy nepoužívejte bez proudu vody. Voda ochlazuje UVC lampu.

1. Umístěte UVC čistič na stabilní povrch a UVC čistič připojte k pevné podložce.

2. Namontujte odpovídající hadicové připojení.

3. Zasuňte síťovou zástrčku do síťové zásuvky. Pozor: UVC čistič je okamžitě připraven na provoz!

Průhledné šroubové spoje svítí, když UVC lampa funguje správně.

Vypněte UVC čistič

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

6. Údržba

POZOR! Elektrický proud!

 ▶ Před každou údržbou vytáhněte síťovou zástrčku.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí poranění.

Skleněná žárovka a UVC lampa jsou křehké a rozbití skla může vést k řezání.

 ▶ Se skleněnou žárovkou a UVC lampou zacházejte opatrně.

POZOR! Poškození materiálu.

 ▶ K čištění nepoužívejte tvrdé předměty ani agresivní čisticí prostředky.

Následující části popisují údržbářské práce nezbytné pro optimální a bezporuchový provoz.

Pravidelná údržba prodlužuje životnost a zajišťuje funkčnost UVC čističe po dlouhou dobu

doba.

Čištění skleněné baňky

1. Vyjměte síťovou zástrčku.

2. Odšroubujte držák žárovky. Stiskněte tlačítko pro odblokování a otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček

a vyjměte držák žárovky z pouzdra (⌦G).

3. Vyčistěte skleněnou žárovku standardním čisticím prostředkem na sklo.

4. Namontujte držák žárovky znovu v opačném pořadí. Protlačte také zajišťovací oka držáku žárovky skrz

odpovídající otvory v krytu (⌦ L).

5. Otočte držák žárovky ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.19

Angličtina

Výměna lampy

Vyměňte UVC lampu po maximálně přibližně 8 000 provozních hodinách, jinak UVC perforujte

mance dramaticky poklesne. Postupujte takto:

1. Vyjměte síťovou zástrčku.

2. Odšroubujte držák žárovky. Stiskněte tlačítko pro odblokování a otočte držák žárovky proti směru hodinových ručiček

a vyjměte držák žárovky z pouzdra (⌦G).

3. Odstraňte zajišťovací šroub (⌦H).

4. Odstraňte upínací šroub a opatrně vytáhněte skleněnou žárovku z držáku lampy.

5. Vyjměte UVC lampu z obalu. Vložte UVC lampu do objímky (⌦I).

6. Nainstalujte UVC čistič znovu v opačném pořadí. Potom do žárovky opatrně vložte skleněnou žárovku

držák. Prsty zatlačte těsnicí kroužek g skleněné baňky dolů do mezery

mezi skleněnou žárovkou a držákem žárovky (⌦ J).

Při montáži se ujistěte, že je nainstalován těsnicí kroužek e a blokovací kroužek f je v záběru

držák žárovky (⌦ J).

7. Otáčejte upínacím šroubem, dokud se nezastaví u oka držáku lampy (⌦K).

8. Upevňovací šroub zajistěte zajišťovacím šroubem.

9. Namontujte držák žárovky znovu v opačném pořadí. Protlačte také zajišťovací oka držáku žárovky skrz

odpovídající otvory v krytu (⌦ L).

10. Otočte držák žárovky ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne na místo.

7. Odstraňování poruch

POZORNOST! Elektrický proud!

 ▶ Před odstraněním závad vytáhněte síťovou zástrčku.

Poruchy Možná příčina Náprava

Lampa UVC nesvítí Žádné síťové napětí ▶ Zkontrolujte síťové napětí

 ▶ Zkontrolujte přívodní vedení

Zástrčka není zasunuta ▶ Zasuňte zástrčku do zásuvky

zásuvka

UVC lampa je vadná ▶ Vyměňte UVC lampu

Voda není čirá Skleněná žárovka je špinavá ▶ Vyčistěte sklo